**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单 价****(元)** | **小计** | **备注** |
| **1** | 监控摄像头 | 600W、2.8mm、POE | 178 | 只 |  |  | 安装图见附件 |
| **2** | 光缆 | 单模四芯铠装 | 2600 | 米 |  |  | 国标 |
| **3** | 熔纤 | 主干与尾纤熔接<0.08dB，配线与尾纤熔接<0.08，主干、配线尾纤之间的跳接衰耗≤0.5dB | 616 | 芯 |  |  | 含尾纤费用 |
| **4** | 楼层及汇聚交换机 | 全光交换机 |  |  |  |  | 甲方提供 |
| **5** | 走廊楼梯间交换机 | 24口POE光交换 |  |  |  |  | 甲方提供 |
| **6** | 房间交换机 | 8口POE光交换 |  |  |  |  | 甲方提供 |
| **7** | AP | 派网PAP-WM210 802.11ac 2.4G 5G 86面板式 | 89 | 只 |  |  | 由甲方已有智能应用网关统一管理 |
| **8** | 六类网线 | 305米非屏蔽 | 20 | 箱 |  |  |  |
| **9** | PVC凸面线槽 | 20X40 | 1068 | 米 |  |  | 每教室约12米含配件 |
| **10** | 六类水晶头 | 非屏蔽100只装 | 12 | 盒 |  |  |  |
| **11** | 监控存储 | 监控存储(非NVR)1台 ，24盘位 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 硬盘 | 硬盘（**10T**） | 24 | 块 |  |  | 90天存储时间以上 |
|  | 安装调试及辅材 | 包括空心砖专用膨胀螺钉、专用线卡、明装86面板、扎带、胶布等 |  |  |
| **合计** |  |  |

备注：1.施工方法及工艺见附件施工图；

2.每房间交换机引出2路监控、2路至多媒体柜和AP网线共5路网线；

3.为了教室美观，每房间后摄像头网线不得在室内走线。**前门出走走廊后门进**。与吊装光缆绑扎固定（每米不少于2个固定点，空调管卡）。